|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **手术器械技术参数需求表** | | | | | | | |
| 项目编号 | 2022-JQ06-W3418 | 器械名称 | 麻醉科高端手术器械包 | 总数量（单位） | 26 | 预算总金额（万元） | 59 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | | 招标参数和性能要求 | | | | 备注 |
| \*1 | 基本要求 | | 用于腔镜及开放性手术下各种常规及复杂疑难手术操作 | | | |  |
| \*2 | 资质要求 | | FDA或CE认证 | | | |  |
| 3 | 技术和性能参数 | |  | | | | |
| 器械名称 | | 材质 | 操作方式 | 规格型号 | 数量(单位) |  |
| 3.1 | 气腹针 | | 医用不锈钢 | 无源 | 1. 探针，带LUER锁   ·2.尺寸 ：2.1mm， 工作部分长度： 130mm | 1个 |  |
| 3.2 | 气腹管 | | 硅胶 | 无源 | 1.硅胶管套件，用于气腹，与26430520-1主机配用,不可拆卸。 2.可高温高压消毒。 | 1套 | 不按医疗器械管理的可不提供注册证，需提供相关说明 |
| 3.3 | 戳卡 | | 医用不锈钢 | 无源 | 1.穿刺器，金字塔尖，带 进气开关，椭圆形设计 2.尺寸： 11mm，工作部分长度： 105mm | 2个 |  |
| 3.4 | 戳卡 | | 医用不锈钢 | 无源 | 1.穿刺器，带金字塔尖，进气开关，自动阀. ·2.尺寸： 6mm，工作部分长度： 105mm | 2个 |  |
| 3.5 | 转换器 | | 医用不锈钢 | 无源 | 转换器θ5mm-10mm | 1个 |  |
| 3.6 | 左弯钳 | | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | 1. 分离抓钳，可旋转   2.双边钳口活动 | 1把 |  |
| 3.7 | 无损伤抓钳 | | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | \*1.抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 单动钳头， 带特别精细锯齿， 带孔 2.尺寸：5 mm， 长度：360mm | 1把 |  |
| 3.8 | 线剪 | | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | \*1.剪刀，可旋转，可拆卸，带电凝连接头，带清洁连接口，单动剪刃 2.外径：5mm，长度：360mm | 1把 |  |
| 3.9 | 组织剪 | | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | 1.剪刀，可旋转，可拆卸，双边钳口活动，弯 2.外径：5mm，长度：360mm | 1把 |  |
| 3.10 | 吸引器 | | 医用不锈钢 | 无源 | \*1.冲洗吸引管，抗反流表面，可单手控制，带2个LUER锁连接口 2.尺寸 5mm，工作部分长度 360mm | 1个 |  |
| 3.11 | 针持器 | | 医用不锈钢 | 无源 | 1、持针器，人体工程学直柄带锁扣， \*2.锁扣按钮朝右，钳口左弯 | 1个 |  |
| 3.12 | 电钩 | | 医用不锈钢含绝缘层 | 有源 | ·1.电凝电极，L形， 精细，带电凝连接头. 2.外径：5 mm，长度：360mm | 1个 |  |
| 3.13 | 肠钳（鸭嘴） | | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | \*1.抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘，带电凝连接头，带LUER锁清洁连接口，单动钳头，无创，带孔，弯 2.尺寸：5 mm，长度：360mm | 2把 |  |
| 3.14 | 单极线 | | 硅胶 | 有源 | 1.单极高频导线 2.带8mm高频插口 3.长度300cm | 1条 |  |
| 3.15 | 大直角 | | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | \*1.抓钳，可旋转，可拆卸，绝缘， 2.带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 3.双动钳头，右弯 4.尺寸：3 mm，长度：360mm | 1把 |  |
| 3.16 | 胆囊抓钳（鼠齿） | | 医用不锈钢含绝缘层 | 无源 | 1、抓钳，可旋转 \*2.可拆卸，绝缘，带电凝接口，带清洁连接口，单动钳头 3.外径：5mm，长度：360mm | 1把 |  |
| 3.17 | 勺钳 | | 医用不锈钢 | 无源 | 1.活检钳，大钳口，  2.单边钳口活动，可旋转 3.带LUER锁扣冲洗连接口用于清洁 | 1把 |  |
| 3.18 | 钛夹钳 | | 医用不锈钢 | 无源 | 1.抓钳，可拆卸，可旋转 \*2.尺寸：10mm，工作部分长度 ：360mm | 1把 |  |
| 3.19 | 双极钳 | | 医用不锈钢含绝缘层 | 有源 | 1.抓钳，钳口细锯齿带孔，无损伤 2.双动钳头 ·3.直径5mm，长度360mm | 1把 |  |
| 3.20 | 双极线 | | 硅胶 | 有源 | 1.双极高频电缆，长度：330cm 2.可高温高压消毒 | 1条 |  |
| 3.21 | 电锤（球） | | 医用不锈钢含绝缘层 | 有源 | 1. 电凝电极，带电凝连接头   2.球形 ·3. 尺寸：5 mm， 长度：360mm | 1个 |  |
| 3.22 | 穿刺针 | | 医用不锈钢 | 无源 | \*1.直径：5mm，针头直径：1.2mm 2.长度：36cm | 1个 |  |
| 3.23 | 腹腔内窥镜30°镜头 | | 医用不锈钢和其它 | 有源 | \*1.30°内窥镜，直径10 mm，工作长度310 mm 2.可高温高压消毒 | 1支 |  |
| 4 | 保修时间 | | ≥1年 | | | | |
| 5 | 交货期 | | 合同签订后1个月内交货 | | | | |
| 备注：1. 加注“\*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。  2.加注“·”号的技术指标为重要指标。  3.加注“\*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | | | | | | | |