|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术需求表（医疗设备） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 现场采血单元集成套装 | | 单价 （万元） | 18.75 | 数量（项） | 8 | 预算总金额 （万元） | 150 |
| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | | | | | 备注 |
| 符合性要求（\*号指标或其他必须响应条款） | \*1 | 基本要求 | 主要用于中心血站、输血医学科单人应急及现场采血 | | | | |  |
| \*2 | 配置要求 | 便携式采血系统一台，热合模块电源适配器一个，箱体电源适配器一个及产品说明书 | | | | |  |
| \*3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂）  □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭） | | | | |  |
| 资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 提供非医疗器械管理证明文件 | | | | |  |
| 2 | 企业资格 | 供应商须提供营业执照 | | | | |  |
| 供应商之间应不存在控股、管理等关联关系 | | | | |  |
| 供应商近3年没有发生过重大质量安全事故的书面声明 | | | | |  |
| 供应商非外资企业或外资控股企业的书面声明 | | | | |  |
| 3 | 其他资格性条款 | 提供创新性产品符合技术要求资料，生产企业ISO9001质量管理认证及国家高新技术企业认证 | | | | |  |
| 技术性要求 | •1 | 技术力量 | 所投产品为国家或地区市专精特新企业生产 | | | | |  |
| \*2.1 | 收纳功能 | 具备快速收纳功能，收纳后≤640\*410\*320mm，展开后≥840\*390\*740mm，双轮滑动，手持拉杆，箱体表面加强筋设计 | | | | |  |
| \*2.2 | 桌面式设计 | 具备快速展开工作台功能，桌面式设计，两侧具备献血扶手，桌面≥620\*390mm | | | | |  |
| ·2.3 | 折叠凳 | 折叠凳展开高度≤460mm，底座≥240mm,承重≥150KG,折叠后≤80\*260mm | | | | |  |
| ·2.4 | 采血秤 | 称重、摇摆、采血异常报警，预设采血量，献血过程中血液流速监控，采血信息记录，采集血液量误差≤3ml,采血信息显示屏幕≥6英寸 | | | | |  |
| 2.5 | 手持热合功能 | 无需预热，快速热合，单次热合时间≤2s,热合宽度≥6mm，热合电缆连线≥2m | | | | |  |
| ·2.6 | 供电 | 具备电池组供电，无需外接电源，支持智能采血秤工作续航≥6小时，支持手持式热合续航≥450次 | | | | |  |
| 3 | 售后服务 | 保修年限≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 | | | | |  |
| 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。 | | | | |  |
| 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | | | | |  |
| 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费，至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 | | | | |  |
| 说明：1.加注“\*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理  2.加注“·”号的技术指标为重要指标  3.加注“\*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料  4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | | | |
|