|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术需求表（服务类） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | 口腔CT更换配件 | | | **单价**  **（万元）** | / | **数量**  **（批）** | 1 | **预算总金额**  **（万元）** | 36.9 | |
| **需求类别** | **序号** | **需求名称** | **需求内容** | | | | | | | **备注** |
| **技术**  **要求** | \*1 | 服务要求 | 提供可用于cefla的口腔CT使用的配件及其附件的故障维修服务。 | | | | | | |  |
| \*2 | 工程师实力 | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 | | | | | | |  |
| \*3 | 服务企业要求 | 1.投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 2.投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。 | | | | | | |  |
| \*4 | 服务方案 | 1.更换X射线管，性能达到新配件的质量标准。 2.更换VGi旋转阳极板，性能达到新配件的质量标准。 3.具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 | | | | | | |  |
| 5 | 验收方法 | 服务完成后，故障排除，正常运行。 | | | | | | |  |
| **经济**  **要求** | \*1 | 质量控制 | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 | | | | | | |  |
| \*2 | 质量保证 | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 | | | | | | |  |
| 3 | 交付时间 | 合同签订后1个月内交货 | | | | | | |  |
| 4 | 交付地点 | 合同签订后，根据需求方要求交付，交付地点由需求方指定 | | | | | | |  |
| 5 | 付款条件 | 物资到货（服务完成）验收后付 100 % | | | | | | |  |
| 说明：  1.加注“\*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理；  2.加注“·”号的技术指标为重要指标；  3.加注“\*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | | | | | | | | | | |