## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于对患者提供心肺复苏救治过程，可实现通过机械方式替代人工心肺复苏操作，并实现较好的灌注效果 | 否 | 说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证和FDA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 驱动控制方式 | ★ | 电动电控 | 否 | 说明书 |
| 4 | 按压模式 | ▲ | 至少具有30:2、15:2、连续按压模式可选 | 否 | 说明书 |
| 5 | 按压速度 |  | ≥80次/分 | 否 |  |
| 6 | 温度 |  | 工作温度≥0-40℃；存储温度≥-20-60℃ | 否 |  |
| 7 | 防水性能 |  | ≥IPX5 | 否 |  |
| 8 | 电池 |  | 可充电电池，续航时间≥30分钟 | 否 |  |
| 9 | 患者胸廓范围 | ▲ | 胸廓范围76-130cm | 否 | 说明书 |
| 10 | 智能化按压 |  | 可自动分析患者体型，自动按压 | 否 |  |
| 11 | 转运功能 | ▲ | 转运途中可持续按压，无需中断 | 否 | 说明书或彩页 |
| 12 | 可透光性 | ▲ | 设备可透X射线 | 否 | 说明书或彩页 |
| 13 | 数据处理 |  | 可记录按压数据 | 否 |  |
| 14 | 配置要求 | ★ | 主机一台、电池2块 | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%,验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |
| ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理  ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |