二、技术要求

|  |
| --- |
| **医疗设备技术需求确认表** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 抗原修复仪 | | 项目编号  （或预算编号） | 2021-JQ06-W3032(07) | | | 总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 10 | 预算总金额  （万元） | 10 | | 序号 | 技术和性能参数名称 | | 招标参数和性能要求 | | 备注 | | \*1 | 基本要求 | | 利用化学试剂和热的作用将这些抗原重新暴露出来或修正 | |  | | 2 | 技术和性能参数 | |  | |  | | 2.1 | 操作面板 | | 电容式触摸屏 | |  | | 2.2 | 计时功能 | | 自动计时与提醒功能，运行过程中自锁 | |  | | 2.3 | 升温速度 | | 快速升温，升温速度≥10℃/min | |  | | 2.4 | 加热方式 | | 隔水水浴加热 | |  | | 2.5 | 试剂量控制 | | 单张切片试剂消耗量≤10ml | |  | | 2.6 | 预约功能 | | 可自动完成修复或预热 | |  | | 2.7 | 程序设定 | | 可编制≥20个个性化程序并灵活选用 | |  | | 2.8 | 模式选择 | | 支持预热修复与一键修复两种模式。 | |  | | ·2.9 | 单次处理量 | | ≥96张 | |  | | 3 | 报警及安全指标 | | 设备指标异常：防干烧、超温报警 | |  | | 4 | 设备不良事件情况 | | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） | |  | | 5 | 配置需求 | | 主机一台 | |  | | \*6 | 售后条款 | | 建议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入 | |  | | 6.1 | 保修年限 | | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 | |  | | 6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 | |  | | 6.3 | 维修响应时间 | | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | |  | | 6.4 | 配件报价 | | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% | | 配件指设备正常使用时的必备零配件 | | 6.5 | 升级与软件维护 | | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 | |  | | 6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 | |  | | 6.7 | 专用工具、资料及其它 | | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） | |  | | 6.8 | 培训 | | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） | |  | | 备注：1.加注“\*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。  2.加注“·”号的技术指标为重要指标。  3.加注“\*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | | | | | | |