|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术需求表（通用物资） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 药房改造设施配备 | | | 单价  （万元） | 39.66 | 数量  （项） | 1套 | 预算总金额  （万元） | 39.66 | |
| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | | | | | | | 备注 |
| 符合性  要求 | \*1 | 基本要求 | 用于药品的存放和抓取，美观结实牢固。 | | | | | | |  |
| \*2 | 配置要求 | 按需定制，间板空格柜23组，中药柜4组，调剂台4组，发药台8台，间板卷门柜（内置毒麻柜）1组，NEO工作台4组等一批 | | | | | | |  |
| 3 | 其他符合性条款 | 无 | | | | | | |  |
| 资格性  要求 | 1 | 产品资格 | 无 | | | | | | |  |
| 2 | 企业资格 | 无 | | | | | | |  |
| 3 | 其他资格性条款 | 无 | | | | | | |  |
| 技术性  要求 | 1 | 技术力量 |  | | | | | | |  |
| •1.1 | 尺寸规格 | 按需定制，间板空格柜（1000\*500\*2000），中药柜（1580\*600\*2200），发药台1（1800\*600\*900)发药台2（1400\*500\*800)，间板卷门柜（1000\*500\*2000），NEO工作台（1022\*600\*2000），调剂台（1580\*600\*900）。 | | | | | | |  |
| •1.2 | 柜体材质 | 优质电解冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm | | | | | | |  |
| •1.3 | 喷涂工艺 | 采用环保树脂静电粉末喷涂，厚度均匀。 | | | | | | |  |
| •1.4 | 间板空格柜 | 共四件活动层板，每件层板上可配置活动分隔板，便于药品存放 | | | | | | |  |
| 1.5 | 间板卷门柜 | 三节走轨，优质PVC卷门，每件层板上可配置活动分隔板，便于药品存放 | | | | | | |  |
| •1.6 | 抽屉承重 | ≥30KG | | | | | | |  |
| •1.7 | 抽屉滑轨 | 采用优质三节路轨滑轨，保证抽屉内满负载可抽拉自如且具有一定承重能力，至少承重≥60kg | | | | | | |  |
| •1.8 | 抽屉规格 | 每个抽屉有均分三个钢制可取出的活动小斗 | | | | | | |  |
| •1.9 | 中药柜 | 每组柜分6层，每层6个斗，每个小斗可存放3种规格药品，每组可存放108个药品品种。 | | | | | | |  |
| •1.10 | 调剂台 | 富美家台面，环保，不易磨损。 | | | | | | |  |
| 2 | 售后服务 |  | | | | | | |  |
| 2.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期 | | | | | | |  |
| 2.2 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | | | | | | |  |
| 2.3 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% | | | | | | |  |
| 2.4 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 | | | | | | |  |
| 2.5 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） | | | | | | |  |
| 2.6 | 交货期 | 合同签订后30日内交货 | | | | | | |  |
| 3 | 样品（可选） | 无 | | | | | | |  |
| 说明：1.加注“\*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理  2.加注“·”号的技术指标为重要指标  3.加注“\*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 | | | | | | | | | | |