## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于精囊及输尿管疾病的腔镜检查及治疗 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 镜体具有CFDA（NMPA）和CE认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 镜体 | ★ | 镜体均为一体式半硬性镜，均具有独立进/出水接口，双通道入口，含一个全程直形器械通道、双层密封防漏、自动压扣式阀门 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 4.5Fr（尖端）/6.5Fr（尾端）镜 |  | 4.5Fr/6.5Fr镜体视向角度为5度，镜体通道为3Fr，可通过1个3Fr器械 | 否 |  |
| 5 | 6Fr（尖端）/7.5Fr（尾端）镜 |  | 6Fr/7.5Fr镜体视向角度为5度，镜体通道为1\*4Fr或2\*2.4Fr，可通过1个4Fr器械或同时通过2个2.4Fr器械 | 否 |  |
| 6 | 工作长度 |  | 镜体长度≥430mm | 否 |  |
| 7 | 消毒方式 | ★ | 可高温高压灭菌和低温等离子灭菌 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 视场中心角分辨力 | ▲ | ≥1.5c/（°） | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 异物钳 |  | 3Fr，工作长度≥530mm | 否 |  |
| 10 | 活检钳 |  | 3Fr，工作长度≥530mm | 否 |  |
| 11 | 硬性抓钳 |  | 4Fr，工作长度≥550mm | 否 |  |
| 12 | 硬性活检钳 |  | 4Fr，工作长度≥600mm | 否 |  |
| 13 | 配置要求 | ★ | 精囊镜两套 含： 1.尖端4.5Fr/尾端6.5Fr镜体\*1根；消毒盒\*1；导光束\*1；密封帽\*20；异物钳\*3；活检钳\*3 2.尖端6Fr/尾端7.5Fr镜体\*1根；消毒盒\*1；导光束\*1；密封帽\*20；硬性抓钳\*3；硬性活检钳\*3 | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理  ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |