采购需求表（1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划  编号 | | 2024-05WX-017 | | | 项目  名称 | 宝石CT球管等配件 | 最高限价  （万元） | | | 151.47 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | | 是否  量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 对宝石CT所故障备件进行更换，保障设备正常运行 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 球管需具有NMPA认证 | | | | 否 | 注册证 | |
| 3 | 备件适配性 | | ★ | 所提供备件适用于GE公司生产的HD750 CT X射线计算机断层扫描系统 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 备件要求 | | ★ | 所提供备件为经原厂认证全新备件 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 配置要求 | | ★ | 宝石CT球管1支、旋转阳极控制板1个、电子智能泵1个、高压逆变器1个 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、  交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及  结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和  运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | ★ | 球管自安装之日起6000病人量或12个月先到为准；其他备件质保期不少于3个月 | | | | 是 | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2  （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 是 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务3  (响应时间) | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时 | | | | 是 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |

采购需求表（2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划  编号 | | 2024-01WX-073 | | | 项目  名称 | CT[Optima CT660]更换球管 | 最高限价 （万元） | | | 98.4 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 服务要求 | | ★ | 提供可用于GE CT660 CT机系统使用的全新球管1支及更换维修服务。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | | | 否 | 营业执照或授权书 | |
| 4 | 服务企业要求2 | | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务方案1 | | ★ | 更换全新球管整套，性能达到新配件的质量标准。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务方案2 | | ★ | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 质量控制 | | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 验收方法 | | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、  交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及  结算方式 | | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100% | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 售后服务  （质保） | | ★ | 球管质保期：10000人或1年，先到先出。质保期内重复性故障，提供免费换新服务。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |

采购需求表（3）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划  编号 | | 2024-04WX-004 | | | 项目  名称 | 宝石 CT球管 | 最高限价  （万元） | | | 184.8 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | | 是否  量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 原厂或其授权代理商提供并更换  GE原厂Discovery CT球管，旧球管由供应商收回 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 投标人是原厂或原厂合法授权代理商，并提供相关证明材料。  服务提供商具有医疗设备维修企业资格。提供经年检有效的营业执照 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 技术指标1 | | ▲ | 原厂或其授权代理商需配备全职专业CT设备维修工程师≥4名，并提供经原厂认证的有效期内资质证明文件。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 技术指标2 | | ▲ | 原厂或其授权代理商能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙,以解决相应故障。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 技术指标3 | |  | 原厂或其授权代理商须具备客户服务专线电话，全年365天开通，并设有不少于5人以上专人接听或不少于3人以上备用报修电话，每天24小时开通服务时间，配有在线和远程技术支持。当该设备出现故障时，供应商按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。 | | | | 否 |  | |
| 6 | 技术指标4 | | ▲ | 原厂或其授权代理商提供符合该项目需求的服务方案。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 技术指标5 | |  | 具有有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（ISO45001或GB/T28001）认证文件。 | | | | 否 |  | |
| 8 | 配置名称1  (服务点位) | | ★ | 投标人在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 配置名称2  (服务人员) | | ▲ | 原厂或其授权代理商国内拥有专业的CT设备技术支持团队≥3人且其中至少1名要求具备大于5年的公司连续服务年限。提供姓名及行业培训考核合格授权资质证。 | | | | 否 | 企业承诺及相关证明材料 | |
| 10 | 综合实力1 | | ▲ | 原厂或其授权代理商应具备同型号CT设备的维修经验，用户≥3家 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 综合实力2 | | ▲ | 原厂或其授权代理商所更换的备件必须是经检验合格的原厂全新球管，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 12 | 综合实力3 | | ▲ | 原厂或其授权代理商在国内设有专业的设备零备件仓库，仓库总面积须≥200平方米。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 13 | 验收标准方法 | | ★ | 更换的球管安装完成且设备运行稳定, 经医学工程科出具维修记录单确认验收合格。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 服务时间、服务地点 | | ★ | 1.服务时间：签订合同后一个月内交付  2.服务地点：甲方拟定交付地点。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，服务完成验收后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金、质量保证金 | | ★ | 无 | | | |  |  | |
| 4 | 售后服务1  (质保) | | ★ | 球管质保期：6000病人量或12个月先到为准 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务4  (响应时间) | | ★ | 响应时间：≤2小时；工程师现场响应时间≤48小时。更换的配件到货安装时间如下：国内库房常规备件：≤36小时；国内无货需国外库发货：≤7天；如遇备件全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 专用工具 | | ★ | 原厂或其授权代理商须具有经校正的维修、保养设备的专业维修工具、仪器。 | | | | 否 | 相关证明材料 | |
| 7 | 知识产权 | | ★ | 投标人应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |