### 一、商务要求（商务要求均为实质性响应条款，不接受负偏离）

### （一）经济要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保) | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | 厂家自报 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

### （二）知识产权和保密要求

对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 腔镜器械灭菌盒 | 最高限价（万元） | 42.5 |
| 采购数量 | | 10 | | 预算单价 （万元） | 4.25 | 预算总价（万元） | 42.5 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | 需求具体内容 | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于装载手术器械，进行无菌消毒 | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备NMPA认证，具备FDA或CE认证 | | 否 | 提供证书 及中文翻译件 |
| 3 | 综合实力 | | ★ | 灭菌盒以及所提供的所有篮筐、硅胶垫、支架、锁扣等配套产品需为同一品牌，可重复使用 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 4 | 盒体材质 | |  | 原材料为优质铝制，厚度≥2mm，无缝无螺丝连接 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 5 | 盒体设计 | |  | 双侧有符合人体工程学的不锈钢把手，90°自停式设计，同时标配灭菌指示标签及铝制铭牌的卡扣，左右设置 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 6 | 盒盖设计 | |  | 铝型盒盖设计，无外盖可达到灭菌保存要求。盒盖有≥5种颜色可选，铝制铭牌≥8种颜色 | | 是 | 彩页或白皮书 |
| 7 | 盒盖材质 | | ★ | 盒盖滤膜为可重复使用≥1000次的PTFE过滤膜，且复用滤膜次数有相关行业技术认证。 | | 是 | 彩页或白皮书 |
| 8 | 载物篮 | |  | 整体不锈钢板冲孔，平行把手设计，可码放。 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 9 | 载物篮 | | ▲ | 篮筐底部可配耐高温塑料支撑脚。 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 10 | 配件 | | ▲ | 提供一次性锁扣、一次性带指示标签锁扣、指示标签、滤膜等配件。配置硅胶垫或器械固定支架，满足各种型号需求 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 11 | 灭菌系统 | | ▲ | 使用过滤膜式灭菌系统。 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 12 | 灭菌方式 | | ▲ | 预真空高温高压蒸汽灭菌 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 13 | 密封系统 | |  | 可使用一次性塑料锁扣密封圈，确保无菌安全。 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 14 | 干燥度要求 | |  | 灭菌后内外无湿包，无积水。 | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 15 | 无菌存放期 | | ★ | 存放时间≥6个月 | | 否 | 检测报告 |
| 16 | 尺寸要求 | | ▲ | 盒体≥580\*280\*180mm、篮筐≥540\*250\*60mm、大塔支架240X40mm、小塔支架120X40mm | | 否 | 彩页或白皮书 |
| 17 | 配置要求 | | ★ | 腔镜器械灭菌盒盒体10个，盒盖10个，标准存储架10个，器械篮10个，防滑垫10个，滤膜6包， | | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 | | 否 | 企业承诺 |
| 注：  1.加注★标识的指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.加注▲标识的指标为重要指标；  3.★及▲标识的指标需按照采购需求表（物资类）备注中明确的要求提供相关证明材料。 | | | | | | | |