采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | | 项目名称 | 电动手术床 | 最高限价（万元） | | 140 | | |
| 序号 | | 需求名称 | | | 参数  性质 | | | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 基本要求 | | | ★ | | 适用于开展眼科各类手术过程中病人的体位摆放 | | | | | 否 | | 注册证或企业承诺 |
| 2 | | 资质认证 | | | ★ | | CFDA | | | | | 否 | | 相关认证材料 |
| 3 | | 床体 | | |  | | 由头板、背板、坐板、腿板组成；头板、腿板可拆卸互换；快接式安装拆卸 | | | | | 否 | |  |
| 4 | | 床体材料 | | |  | | 不锈钢 | | | | | 否 | |  |
| 5 | | 床垫 | | |  | | 床垫防水、不变形、可拆卸，厚度≥70cm | | | | | 否 | |  |
| 6 | | 床垫内容物 | | |  | | 记忆海绵 | | | | | 否 | |  |
| 7 | | 床面长度 | | |  | | ≥1900mm， | | | | | 否 | |  |
| 8 | | 床面宽度 | | |  | | 500mm — 600mm | | | | | 否 | |  |
| 9 | | 驱动方式 | | | ★ | | 通过电动液压驱动机制调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降及刹车功能 | | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 10 | | 最大承重量 | | | ▲ | | ≥300kg | | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 11 | | 电动刹车 | | | ▲ | | 支持电动刹车、解刹 | | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 12 | | 台面升降范围 | | | ▲ | | 最高≥950mm 最低≤500mm | | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 13 | | 台面前后倾斜角度 | | |  | | ≥±25° | | | | | 否 | |  |
| 14 | | 台面左右倾斜角度 | | |  | | ≥20° | | | | | 否 | |  |
| 15 | | 背板上下倾斜 | | |  | | 向上倾斜≥80°向下倾斜≥40° | | | | | 否 | |  |
| 16 | | 腿板上下倾斜 | | |  | | 向上倾斜≥20°向下倾斜≥80° | | | | | 否 | |  |
| 17 | | 电动平移 | | | ▲ | | 平移距离≥320mm | | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 18 | | 脚轮 | | |  | | 四轮万向轮 | | | | | 否 | |  |
| 19 | | 控制方式 | | | ▲ | | 有线控制器与控制面板两种控制方式，且相互独立使用 | | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 20 | | 一键复位功能 | | | ▲ | | 具备一键复位功能，一键屈曲反屈曲功能 | | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 21 | | 配置要求 | | | ★ | | 手术床体×4、床垫×4、头板×4、眼科头托及手部支撑架×4、腿板×4、背板×4、臀板×4、台柱应急控制面板×4、有线遥控器×4、托手架×8、麻醉屏架×4、可充电电池×4。 | | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | | ★ | | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 2 | 产品包装和运输要求 | | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 3 | 付款及结算方式 | | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | | | ★ | | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 5 | 原厂保修年限 | | | ★ | | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 6 | 升级与软件维护 | | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 7 | 维修培训 | | | ★ | | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 8 | 到位维修响应 | | | ★ | | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 3 | | 技术偏离要求 | | | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | | | |