采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| 项目编号 | | 2024-JQ06-W3526 | | | | 项目名称 | 病理蜡块存储柜 | 最高限价（万元） | 50 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | | *用于存放组织标本蜡块* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 2 | 资质认证 | | ▲ | | *具备ISO9001认证* | | | | *否* | 认证证书 |
| 3 | 尺寸规格  （长\*宽\*高） | | ▲ | | *≥420×480×1600mm* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 4 | 整体材质 | | ▲ | | *冷轧钢板，厚度≥1.2mm* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 5 | 涂装工艺 | |  | | *环氧树脂静电喷涂、耐磨、耐腐蚀* | | | | *否* |  |
| 6 | 分体式箱体 | |  | | *每单组≥24层,分为2节(每节12层)或4节(每节6层)* | | | | *否* |  |
| 7 | 抽屉 | |  | | *≥24个* | | | | *否* |  |
| 8 | 抽屉尺寸  （长\*深\*高） | |  | | *≥380×450×50mm* | | | | *否* |  |
| 9 | 滑道 | |  | | *三节静音滑道* | | | | *否* |  |
| 10 | 目录框 | |  | | *卡片插槽式* | | | | *否* |  |
| 11 | 储存量 | | ▲ | | *存储柜存放蜡块≥12000块* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 12 | 底座厚度 | |  | | *≥2.0mm* | | | | *否* |  |
| 13 | 承重 | | ▲ | | *总承重≥900kg* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 14 | 联锁装置 | | ▲ | | *每节箱体需配备联锁装置* | | | | *否* | *相关证明材料* |
| 15 | 配置要求 | | ★ | | *蜡块存储柜50组、每组包含（抽屉≥24个、内置周转盛放盒≥24个，底座1个，顶置单层资料柜1个）* | | | | *否* | 企业承诺或交货清单 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 付款及结算方式 | | | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | | | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 原厂保修年限 | | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 升级与软件维护 | | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 维修培训 | | | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 到位维修响应 | | | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 |