|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 高通量测基因测序套装 | 最高限价（万元） | 146.25 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 可以在超高通量测序仪DNBSEQ-T20×2仪器上使用。 | | | | 否 | 产品彩页或企业承诺 |
| 2 | 基本要求 | ★ | 型号为：FCL PE100 | | | | 否 | 产品彩页或企业承诺 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 需要采用浸没式生化反应技术。 | | | | 否 | 产品彩页或企业承诺 |
| 4 | 技术指标2 | ▲ | 可以实现测序读长、测序通量、数据质量以及成本投入之间的最佳平衡。 | | | | 否 | 产品彩页或企业承诺 |
| 5 | 技术指标3 | ▲ | 支持全基因组测序、时空组学、单细胞组学等多种应用场景的测序。 | | | | 否 | 产品彩页或企业承诺 |
| 6 | 技术指标4 | ▲ | 可以满足至少1500例样本的测序需求。 | | | | 是 | 产品彩页或企业承诺 |
| 7 | 综合实力 | ▲ | 企业配备10名技术性售后工作人员，24小时内随时提供技术支持。 | | | | 否 | 产品彩页或企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后支付30%，货物验收后支付60%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 质量保证金 | ★ | 该产品质保期一年，一年内无质量问题后支付剩余10%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤，并提供产品免费送货上门安装到户服务。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1  （质保） | ★ | 如产品有问题，需在72小时内提供退换货服务。 | | | | 否 | 企业承诺 |