采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| 项目编号 | | |  | | --- | | 2024-JQ06-W5045 | | | | | 项目名称 | 电场动物实验装置（标准版） | 最高限价（万元） | 48（2） | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | | 能够用于开展电场治疗动物实验，主机可以进行电场强度、频率调节 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 3 | 输出频率 | | ★ | | （100-300）KHz可调 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 输出电场强度 | | ▲ | | 输出电场强度＞1V/cm | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 温度控制 | | ▲ | | 可实现电极片温度控制＜41℃ | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 电极片材质 | |  | | 电极片绝缘 | | | | 否 |  |
| 7 | 输出电场方向 | | ★ | | 输出电场方向≥2个 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 配置要求1 （单台套） | | ★ | | 主机1台，配套用电极片≥10片 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付100% | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余0% | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | | 是 | 原厂授权  （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） | | | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） | | | ★ | 维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤48小时 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求 （零配件） | | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | | 否 | 企业承诺 |