|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（物资类）** | | | | | | | | |
| **项目**  **编号** | 2024-JQ06-W5066 | | **项目**  **名称** | 超高清软式频闪喉镜 | **最高限价（万元）** | 68（1） | | |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | | | **是否量化** | **备注** |
| **技术要求** | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于连接科室现有XION高清电子频闪喉镜系统，实现软式电子频闪喉镜检查 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证，具备CE认证 | | | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 兼容性 | ★ | 兼容科室现有XION高清电子频闪喉镜系统 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 分辨率 | ▲ | ≥11LP/mm | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 枪式手柄 |  | 枪式手柄设计，CCD与插入管一体化设计，位于插入管前端 | | | | 否 |  |
| 6 | 内置光源 | ▲ | 内置LED灯泡，无需外接光源 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 频闪喉镜 | ★ | 支持频闪喉镜功能 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 主软管外径 |  | ≤3.6mm | | | | 否 |  |
| 9 | 弯曲长度 |  | ≤28mm | | | | 否 |  |
| 10 | 工作长度 |  | ≤320mm | | | | 否 |  |
| 11 | 前端弯曲角度 |  | 上/下弯曲角度≥130° | | | | 否 |  |
| 12 | 景深范围 | ▲ | ≥（1-100）mm | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 视场角 |  | ≥85° | | | | 否 |  |
| 14 | 功能键 | ▲ | 具有2个功能键，可编程开关，可设置7种功能 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 保护级别 |  | IP67 | | | | 否 |  |
| 16 | 配置要求 （单台套） | ★ | 超高清软式频闪喉镜1条 清洁堵头1个 密封性测量计1个 转运镜箱1个 | | | | 否 | 企业承诺 |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（物资类）** | | | | | | | | |
| **项目**  **编号** | 2024-JQ06-W5067 | | **项目**  **名称** | 超高清软式频闪喉镜 | **最高限价（万元）** | 68(1) | | |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | | | **是否量化** | **备注** |
| **技术要求** | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于连接科室现有XION高清电子频闪喉镜系统，实现软式电子频闪喉镜检查 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证，具备CE认证 | | | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 兼容性 | ★ | 兼容科室现有XION高清电子频闪喉镜系统 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 分辨率 | ▲ | ≥8LP/mm | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 枪式手柄 |  | 枪式手柄设计，CCD与插入管一体化设计，位于插入管前端 | | | | 否 |  |
| 6 | 内置光源 | ▲ | 内置LED灯泡，无需外接光源 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 频闪喉镜 | ★ | 支持频闪喉镜功能 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 主软管外径 |  | ≤2.5mm | | | | 否 |  |
| 9 | 弯曲长度 |  | ≤28mm | | | | 否 |  |
| 10 | 工作长度 |  | ≤320mm | | | | 否 |  |
| 11 | 前端弯曲角度 |  | 上/下弯曲角度≥130° | | | | 否 |  |
| 12 | 景深范围 | ▲ | ≥（1-100）mm | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 视场角 |  | ≥120° | | | | 否 |  |
| 14 | 功能键 | ▲ | 具有2个功能键，可编程开关，可设置7种功能 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 保护级别 |  | IP67 | | | | 否 |  |
| 16 | 配置要求 （单台套） | ★ | 超高清软式频闪喉镜1条 清洁堵头1个 密封性测量计1个 转运镜箱1个 | | | | 否 | 企业承诺 |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。 | | | | | | | | |