采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | 项目名称 | 肺移植手术器械包 | 最高限价（万元） | 37.8 | |
| 序号 | | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 基本要求 | | ★ | 用于开展肺移植手术 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 2 | | 资质认证 | | ★ | 进口医用不锈钢材质,提供的备案凭证或注册证 | | | | 否 | 注册证和进口货物报关单 |
| 3 | | 止血钳无损伤齿要求 | | ▲ | 唇头齿无缺齿、烂齿和毛刺 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页或检验报告 |
| 4 | | 显微镊 | | ▲ | 显微镊捏合时，自头端向下5mm内应闭合 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页或检验报告 |
| 5 | | 器械表面粗糙度Ra | | ▲ | 有光亮为≤0.4μm ；无光亮为≤0.8μm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页或检验报告 |
| 6 | | 质量认证 | | ▲ | 企业ISO9001.13485体系认证 | | | | 否 | 质量体系认证证书 |
| 7 | | 组织钳 | |  | 组织钳 ,直型直头 总长24cm 扁柄 头宽2.0mm 无损伤齿、无源 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 8 | | 持针钳1 | |  | 持针钳,细针 总长23cm 细头 镶片 夹持5/0-6/0缝线,无源,3把 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 9 | | 持针钳2 | |  | 持针钳,细针 总长23cm 镶片 夹持5/0-6/0缝线,无源,3把 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 10 | | 止血钳1 | |  | 止血钳,弯无损伤齿 总长26.5cm 角弯 工作端长度55mm 无损伤齿 钳体棱角无源,3把 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 11 | | 止血钳2 | | ★ | 止血钳 ,弯无损伤齿 总长36cm 弧弯高20mm。无损伤齿 有锁牙杆径8mm,波浪形易清洗 ,无源,3把 | | | | 否 | 提供样品 |
| 12 | | 显微钳 | | ★ | 显微钳,直型直头 总长23cm 头宽1.2mm 高尔夫柄,无源,3把 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 13 | | 配置要求1 | | ★ | 组织钳3把，持针钳（1、2）各3把共6把，止血钳（）1、2）各3把共6把，显微钳3把 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格且到回款账期后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | | | ★ | 保修年限不低于1年 | | | | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2  （质保） | | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务4 （响应时间） | | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | | 否 | 企业承诺 |
|  | 采购方式 | | | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | | |
|  | 评审方法 | | | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 | | | | | | |
|  | 技术偏离要求 | | | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |