### 一、商务要求（商务要求（一）、（二）、（三）均为实质性响应条款，不接受负偏离，且须在投标文件的商务技术册中单独附页承诺）

**（一）经济要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求名称** | **需求具体内容** | **证明材料等其他要求** |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收合格且到回款账期后付100%。 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | 保修年限不低于1年 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2  （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务4 （响应时间） | *维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。* | 企业承诺 |

**（二）知识产权和保密要求**

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

**（三）物资编目编码、打码贴签要求**

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | | 喉显微手术器械包 | 最高限价（万元） | 40 | |
| 序号 | | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于喉部早期良性或恶性肿瘤、声带息肉、声带囊肿、声带白斑等各类手术的显微操作 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 2 | 资质认证 | | ★ | 提供备案凭证或注册证 | | | | 否 | 注册证及相关认证材料 |
| 3 | 材质要求 | | ★ | 进口优质钢材 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 4 | 支撑喉镜① | | ▲ | 适用激光手术。无源、180×18.5×24（mm） | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 5 | 支撑喉镜② | | ▲ | 适用食管手术。无源、210×18×22（mm） | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 6 | 支撑喉镜③ | |  | 适用激光手术。无源、160×18×23（mm） | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 7 | 支撑喉镜④ | | ▲ | 适用常规手术。无源、180×18×23（mm） | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 8 | 支撑喉镜⑤ | |  | 适用常规手术。无源、160×18×23（mm） | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 9 | 支撑喉镜⑥ | | ▲ | 适用常规手术。无源、140×16.5×22（mm） | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 10 | 45⁰喉息肉钳 | | ▲ | 无源上翘45⁰、前后开口、头颈总长：4mm、碗外径：2mm、总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 11 | 直头喉息肉钳 | | ▲ | 无源直头，0°、上下开口、头颈总长：4mm、碗外径：2mm、总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 12 | 喉息肉钳 | | ▲ | 无源上翘45°、前后开口、直径2mm、总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 13 | 喉分离钳 | | ▲ | 无源直形，上下开口、5×0.5×0.7（mm）、无创、常规、总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 14 | 右斜45°喉黏膜钳 | | ▲ | 无源上翘45°、右斜40°、4×2×0.6（mm）、无创、总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 15 | 左斜45°喉黏膜钳 | | ▲ | 无源上翘45°、左斜40°、4×2×0.6（mm）、无创、总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 16 | 45⁰显微喉剪 | | ▲ | 无源上翘45⁰，剪片头端高0.1mm、剪片头端厚0.2mm、总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 17 | 20⁰显微喉剪 | |  | 无源上翘20⁰、剪片头端高0.1mm、剪片头端厚0.2mm、总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 18 | 直形显微喉剪 | | ▲ | 无源直形、锐头、0⁰、剪片头端高0.1mm、剪片头端厚0.2mm、总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 19 | 显微持针钳 | | ▲ | 无源直形、钳端3.7×1×1.3（mm）、上片横纹，下片网纹。总长：250mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 20 | 刀柄 | |  | 无源钳式 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 21 | 镰状显微喉刀 | |  | 无源镰状 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 22 | 打结器 | | ▲ | 无源开口、直形、头直径3mm，环直径0.5mm、总长：240mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 23 | 带孔吸引管① | | ▲ | 无源头直径3mm、常规、带孔、工作长度：220mm、总长：315mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 24 | 带孔吸引管② | |  | 无源头直径2.5mm、常规、带孔、工作长度：220mm、总长：315mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 25 | 无孔吸引管 | | ▲ | 无源头直径2.5mm、无创、无孔、工作长度：220mm、总长：315mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 26 | 无创带孔吸引管① | | ▲ | 无源头直径3mm、无创、带孔、工作长度：220mm、总长：315mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 27 | 无创带孔吸引管② | |  | 无源头直径2.5mm、无创、带孔、工作长度：220mm、总长：315mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 28 | 显微剥离子 | | ▲ | 无源微弯、6×1.2×0.4（mm）、总长：240mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 29 | 直球头显微喉针 | | ▲ | 无源直形、球头、总长：240mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 30 | 直尖头显微喉针 | |  | 无源直形、尖头、总长：240mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 31 | 90°尖头显微喉针 | | ▲ | 无源 90°、尖头、总长：240mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 32 | 半圆显微喉刀 | |  | 无源半圆、总长：240mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 33 | 支撑喉镜支撑架 | | ★ | 无源常规 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 34 | 通用光导适配器 | | ▲ | 无源通配 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 35 | 牵开器 | | ▲ | 无源直形、7×0.5×3（mm）、总长：250mm | | | | 否 | 企业承诺 |
| 36 | 配置要求 单台套 | | ★ | 支撑喉镜①1把，支撑喉镜②1把，支撑喉镜③1把，支撑喉镜④1把，支撑喉镜⑤1把，支撑喉镜⑥1把，45⁰喉息肉钳1把，直头喉息肉钳1把，喉息肉钳1把，喉分离钳1把，右斜45°喉黏膜钳1把，左斜45°喉黏膜钳1把，45⁰显微喉剪1把，20⁰显微喉剪1把，直形显微喉剪1把，显微持针钳1把，刀柄1把，镰状显微喉刀1把，打结器1把，带孔吸引管①1把，带孔吸引管②1把，无孔吸引管1把，无创带孔吸引管①1把，无创带孔吸引管②1把，显微剥离子1把，直球头显微喉针1把，直尖头显微喉针1把，90°尖头显微喉针1把，半圆显微喉刀1把，支撑喉镜支撑架1把，通用光导适配器1把，牵开器1把 | | | | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥14项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥20项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | | | |
| 注：  1.加注★标识的指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.加注▲标识的指标为重要指标；  3.需按照采购需求表备注中明确的要求提供相关证明材料。 | | | | | | | | | |