|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | | **2024-JQ06-W1622** | | **项目名称** | | **手术显微镜** | **最高限价**  **（万元）** | **70** |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | | 需求具体内容 | | | 备注（证明材料等其他要求） | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余的5% | | | 企业承诺 | |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | ★ | | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | 原厂授权 （企业承诺） | |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | | ★ | | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | 企业承诺 | |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | 企业承诺 | |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 企业承诺 | |
| 9 | 知识产权和保密要求 | | ★ | | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | 企业承诺 | |
| 10 | 产品包装和运输要求 | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 企业承诺 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于耳科诊查及手术过程中放大、照明诊查和手术区域，安装于耳鼻喉综合治疗台上使用 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 光学镜头 |  | 复消色差透镜系统 | 否 |  |
| 4 | 目镜 |  | 直视型 | 否 |  |
| 5 | 冷光源 | ▲ | LED，光纤同轴照明，非内置式，亮度可调 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 瞳距调整范围 |  | ≥（50-75）mm | 否 |  |
| 7 | 物镜 | ▲ | 可变焦距镜头，工作距离（200-250）mm | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 镜头尺寸 |  | 物镜外沿至目镜外沿距离长度≤180mm | 否 |  |
| 9 | 放大倍率 |  | 2×、4×、8×，双侧调节旋钮 | 否 |  |
| 10 | 手柄 |  | 具有单侧及双侧手柄两种模式，具有调节旋钮 | 否 |  |
| 11 | 支臂 | ▲ | 阻尼平衡臂，支臂节数≥5节 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 伸展臂 |  | ≥2节，旋转≥300°，上下移动范围≥900mm | 否 |  |
| 13 | 横臂 |  | ≥2节，旋转360° | 否 |  |
| 14 | 臂展 |  | ≥1650mm | 否 |  |
| 15 | 重量 |  | 支臂及显微镜主体总重量≤14kg | 否 |  |
| 16 | 摄录像系统 | ▲ | 具备 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 液晶监视器 |  | 液晶监视器≥21英寸，安装于耳鼻喉综合治疗台上，支臂角度可调 | 否 |  |
| 18 | 显微镜控制开关 | ▲ | 可与耳鼻喉综合治疗台连接，由台面控制开关 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 19 | 额带反光镜 |  | 具备额带反光镜 | 否 |  |
| 20 | 额带 | ▲ | 滑动额带非粘扣式调节,具备额前软垫 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 21 | LED无线额带头灯 |  | 具备，与显微镜同一品牌 | 否 |  |
| 22 | 光斑 |  | （35～40）mm（WD=150mm时） | 否 |  |
| 23 | 头带高度调节 |  | 粘扣式调节额带高度 | 否 |  |
| 24 | 连续使用时间 |  | ≥7h（最大亮度） | 否 |  |
| 25 | 充电时间 |  | 充电时间≤4h | 否 |  |
| 26 | 配置要求 （单台套） | ★ | 显微镜×1、额带反光镜×1、LED无线额带头灯×1 | 否 | 企业承诺 |
| **说明：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。**  **2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。**  **3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺**  **的，在技术商务指标参数响应偏离表中体现即可）。** | | | | | |