|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编号** | | **2024-JQ06-W3684** | | **项目名称** | | **医用悬浮床** | **最高限价**  **（万元）** | **48** |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 备注（证明材料等其他要求） |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | | 物资到货（服务完成）验收后付95% | | | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | | | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | | ★ | | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | | | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | | | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | | ★ | | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | | | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | | | 企业承诺 |
| 8 | 产品包装和运输要求 | | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 企业承诺 |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权和保密要求 | | ★ | | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | 企业承诺 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 具有减轻创面压迫，改善创面血运，减少感染，促进愈合的作用。适用于重度烧伤、压疮、危重症患者及长期卧床患者 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | 否 | 认证材料 |
| 2 | 悬浮力 |  | 悬浮力可调，根据病人体重对悬浮力的不同需求，随时予以调控，最大悬浮力≥280kg | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 3 | 操作面板 | ▲ | 彩色液晶显示屏触摸面板 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 散热器 |  | 纯铜材质散热器，耐高压、耐腐蚀、抗氧化 | 否 |  |
| 5 | 噪声量 |  | ≤50dB | 否 |  |
| 6 | 风扇 |  | 采用静音低功耗高风量散热风扇，散热面积≥1.2 m2 | 否 |  |
| 7 | 冷却方式 |  | 风冷 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 床体重量 |  | ≤860 kg | 否 |  |
| 9 | 可调节靠背架角度 |  | ≥（0-60）°，任意调节角度 | 否 |  |
| 10 | 滤单压紧装置 | ▲ | 双重橡胶压条和粘扣加强工艺 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 产品  使用年限 | ▲ | 10年 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 12 | 配置要求 | ★ | 1、空气流动床床体 1台  2、脚踏开关 1个  3、可调节靠背架 1套  4、康复架 1套  5、护理踏板 1件  6、防护栏 2件 | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 基本要求 | ★ | 具有减轻创面压迫，改善创面血运，减少感染，促进愈合的作用。适用于重度烧伤、压疮、危重症患者及长期卧床患者 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |