### 一、商务要求（商务要求（一）、（二）、（三）均为实质性响应条款，不接受负偏离，且须在投标文件的商务技术册中单独附页承诺）

**（一）经济要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求名称** | **需求具体内容** | **证明材料等其他要求** |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收合格且到回款账期后付100%。 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | 保修年限不低于1年 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2  （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |

**（二）知识产权和保密要求**

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

**（三）物资编目编码、打码贴签要求**

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | | 鼻内镜手术器械包 | 最高限价（万元） | 60 | |
| 序号 | | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于鼻窦炎、鼻息肉、鼻腔良恶性肿瘤及鼻颅底病变等各类手术的内镜下操作 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 2 | 资质认证 | | ★ | 提供备案凭证或注册证 | | | | 否 | 注册证及相关认证材料 |
| 3 | 材质要求 | | ★ | 进口优质钢材 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 4 | 剥离子 | | ▲ | 双头剥离子，半锋利端和钝端，长度≥20cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 5 | 镰状刀 | | ▲ | 尖锐，长度≥19cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 6 | 双头探针 | | ▲ | 用于检查上颌窦口，双头，球头直径≤1.2mm和≤2.0mm，长度≥19cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 7 | 直型鼻粘膜咬切钳 | | ▲ | 直型，贯通咬切，切割平整光滑，保护组织，工作长度 ≥13cm，宽度≤3mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 8 | 45°上弯鼻粘膜咬切钳 | | ▲ | 45°上弯，贯通咬切，切割平整光滑，保护组织，宽度≤3mm，工作长度 ≥13cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 9 | 直头鼻钳 | | ▲ | 直头，工作长度≥13cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 10 | 45°鼻钳 | |  | 上翘45 °，有效工作长度≥13cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 11 | 鼻窦咬除钳 | | ▲ | 向上反咬，有效工作长度≥10cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 12 | 吸引管 | | ▲ | 带探针和控制孔，在5cm-9cm处有距离标志，直径≤9Fr.，工作长度≥10cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 13 | 窦腔套管 | |  | 长曲形，长度≥12.5cm，外径≤3.0mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 14 | 咬骨钳 | | ▲ | 硬性，40°向上前向咬切，规格≤2mm, 工作长度≥17cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 15 | 上颌窦抓钳 | | ▲ | 为超长弧形，用于齿槽前隐窝，钳口固定一侧≥115°下弯，钳口活动一侧可张至≥140°，倒向开口，工作长度≤10cm。 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 16 | 鼻剪 | | ▲ | 直头，细长型，锯齿形，切口长度≤10mm，工作长度≥11cm。 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 17 | 额窦双头探针 | |  | 两侧90°弯曲，一侧末端直型，一侧末端向内弯，长度≥22cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 18 | 带吸引剥离子 | | ▲ | 扁平尖部≤5×1.8mm，吸引口开在侧面，枪刺状，带手柄，长度≥21cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 19 | 倒向张开额窦钳 | | ▲ | 贯通切割，扁平口钳口，保护组织，鞘体≥60°上弯，切割宽度≤1.5mm，倒向张开，工作长度≥12cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 20 | 左向张开额窦钳 | |  | 贯通切割，扁平口钳口，保护组织，鞘体≥60°上弯，切割宽度≤1.5mm，左向张开，工作长度≥12cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 21 | 右向张开额窦钳 | | ▲ | 贯通切割，扁平口钳口，保护组织，鞘体≥60°上弯，切割宽度≤1.5mm，右向张开，工作长度≥12cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 22 | 上颌窦抓钳 | | ▲ | 为超长弧形，钳口固定一侧≥140°下弯，钳口活动一侧可张至≥155°，倒向开口，工作长度≤10cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 23 | 垂直张开息肉钳 | | ▲ | 杯口状，垂直张开，70°上弯，钳口直径≤4mm，工作长度≥12cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 24 | 水平张开息肉钳 | | ▲ | 杯口状，水平张开，70°上弯，钳口直径≤4mm，工作长度≥12cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 25 | 窦腔套管 | |  | 长曲型，柔韧可弯，锯齿形手柄，外径≤3mm，长度≥12.5cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 26 | 额窦咬骨钳 | | ▲ | 70°上弯环节式链鞘，反咬，用于扩大额窦开口，钳口≤（3.5×3)mm，工作长度≥13cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 27 | 配置要求 单台套 | | ★ | 剥离子1把，镰状刀1把，双头探针1把，直型鼻粘膜咬切钳1把，45°上弯鼻粘膜咬切钳1把，直头鼻钳1把，45°鼻钳1把，鼻窦咬除钳1把，吸引管1把，窦腔套管1把，咬骨钳1把，上颌窦抓钳1把，鼻剪1把，额窦双头探针1把，带吸引剥离子1把，倒向张开额窦钳1把，左向张开额窦钳1把，右向张开额窦钳1把，上颌窦抓钳1把，垂直张开息肉钳1把，水平张开息肉钳1把，窦腔套管1把，额窦咬骨钳1把 | | | | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥11项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | | | |
| 注：  1.加注★标识的指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.加注▲标识的指标为重要指标；  3.需按照采购需求表备注中明确的要求提供相关证明材料。 | | | | | | | | | |