采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2025-JQ06-W3245 | | 项目名称 | 蜡块柜 | 最高限价（万元） | 30（50组） | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 病理科原始资料蜡块的存放 | | | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 2 | 材质 | ★ | 优质冷轧钢，厚度≥1.2mm | | | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 3 | 规格尺寸  （长×宽×高） | ★ | 400mm×480mm×1600mm；误差≤±10mm | | | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 4 | 工艺 |  | 无缝焊接，表面需经环氧树脂静电喷涂处理 | | | 否 |  |
| 5 | 柜体 |  | 每单组≥24层，分2节（每节≥12层）；  柜体无折弯无焊缝 | | | 否 |  |
| 6 | 抽屉 | ▲ | 双抽屉设计，内屉需采用ABS模压铸造一次成型，内外屉需能分别取出，采用钢珠式静电导轨，带连锁装置 | | | 否 |  |
| 7 | 储存量 |  | ≥10000块/组 | | | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 8 | 承重加固 | ▲ | 每层抽屉承重≥20kg | | | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 9 | 安全防护 | ▲ | 具有双重的防脱落保护装置 | | | 否 | 彩页或厂家技术白皮书或说明书 |
| 10 | 底座 |  | 高承载力底座或高承载力带刹车万向移动脚轮 | | | 否 |  |
| 11 | 防火性能 | ▲ | 符合GB8624-2012的A(A1)等级 | | |  | 第三方机构检测出具检测报告 |
| 12 | 配置要求 | ★ | 柜体50组，  底座按需配备 | | | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 综合实力 | ▲ | 产品生产企业为高新技术企业 | | | 否 | 证书材料 |
| 技术偏离要求 | | ▲指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | |