|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（物资类）** | | | | | | | | | | |
| **项目编号** | 2025-JQ06-W3266 | | **项目名称** | 鼻内镜 | | | **最高限价 （万元）** | | | 36 |
| **序号** | **需求名称** | **参数 性质** | **需求具体内容** | | **是否 量化** | | | **备注** | | |
| **技术要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于鼻内镜临床手术中的检查、诊断和治疗 | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 2 | 标准规范1 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | | 否 | | | 认证材料 | | |
| 3 | 标准规范2 | ▲ | 具备FDA认证和CE认证 | | 否 | | | 认证材料 | | |
| 4 | 0°内窥镜视场角 |  | ≥75° | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 5 | 0°内窥镜直径 |  | 直径≤4mm | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 6 | 0°内窥镜工作长度 | ▲ | 工作长度≥18cm | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 7 | 0°内窥镜有效景深 | ▲ | ≥（3-100)mm | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 8 | 0°内窥镜分辨率 |  | ≥9.3LP/mm | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 9 | 0°内窥镜防进液等级 |  | ≥IPX7 | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 10 | 30°内窥镜视场角 |  | ≥80° | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 11 | 30°内窥镜直径 |  | 直径≤4mm | | | 否 | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 12 | 30°内窥镜工作长度 | ▲ | 工作长度≥18cm | | | 否 | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 13 | 30°内窥镜有效景深 | ▲ | ≥（3-100)mm | | | 否 | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | | |
| 14 | 30°内窥镜分辨率 |  | ≥9.3LP/mm | | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 15 | 30°内窥镜防进液等级 |  | ≥IPX7 | | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 16 | 70°内窥镜视场角 |  | ≥75° | | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 17 | 70°内窥镜直径 |  | ≤4mm | | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 18 | 70°内窥镜工作长度 | ▲ | ≥180mm | | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 19 | 70°内窥镜有效景深 | ▲ | ≥（3-100)mm | | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 20 | 70°内窥镜分辨率 |  | ≥9.3LP/mm | | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 21 | 70°内窥镜防进液等级 |  | ≥IPX7 | | | 否 | | | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 22 | 配置要求 | ★ | 鼻内镜6套（共包含：0°内窥镜：2根，30°内窥镜：2根，70°内窥镜：2根，消毒盒：6个） | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | 否 | | | 原厂授权 （企业承诺） | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求  （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | | | 否 | | | 企业承诺 | |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章；  3.①▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分；  ②▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | | | | | | |