|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否  量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于开展胸腔镜手术 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证1 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 资质认证2 | ▲ | 具备FDA认证 | 否 | 认证材料 |
| 4 | 三角肺叶钳 |  | 双关节滑杆式，杆径≤6mm，弯有齿，总长330mm，不锈钢材质 | 否 |  |
| 5 | 持针钳 |  | 双关节滑杆式，杆径≤6mm，弯头，总长340mm，不锈钢材质 | 否 |  |
| 6 | 手术剪 |  | 双关节滑杆式，杆径≤6mm，弯头，总长330mm，不锈钢材质 | 否 |  |
| 7 | 打结器 |  | 直径5mm，工作长度330mm，不锈钢材质 | 否 |  |
| 8 | 胸腔止血钳（哈巴狗抓钳） |  | 杆径8mm，工作长度320mm，不锈钢材质 | 否 |  |
| 9 | 胸腔止血钳（钳头） |  | 弯头，总长60mm,无损1×2齿，不锈钢材质 | 否 |  |
| 10 | 胸腔止血钳（钳头） |  | 弯头，总长70mm,无损1×2齿，不锈钢材质 | 否 |  |
| 11 | 胸腔组织钳（艾丽斯钳） |  | 双关节滑杆式，杆径≤6mm，弯头宽5mm，总长340mm，不锈钢材质 | 否 |  |
| 12 | 单级电凝器（电钩） |  | 直型，工作长度280mm | 否 |  |
| 13 | 消毒方式 |  | 全部器械可高温高压灭菌 | 否 |  |
| 14 | 品牌 | ★ | 全部器械为同一品牌 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 配置要求 （每包） | ★ | 三角肺叶钳 1把 持针钳 1把 手术剪 1把 打结器 1把 胸腔止血钳（哈巴狗抓钳） 1把 胸腔止血钳（钳头） 2个 胸腔组织钳（艾丽斯钳） 1把 单级电凝器（电钩） 1个 | 否 | 企业承诺 |