|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于患者组织间液葡萄糖水平的连续监测。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有CFDA。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 3 | 使用时长 | ★ | ≥14天。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 4 | 设备MARD值 | ★ | ＜9.5%。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 5 | 传输功能 | ★ | 具备主动实时传输功能。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 6 | 集成设计 | ▲ | 传感器、发射器一体化集成设计。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 7 | 监测频率 | ★ | ≤3分钟/次。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 8 | 监测范围 | ▲ | ≥2.0mmol/L-25.0mmol/L。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 9 | 初始化时间 | ▲ | ≤60分钟。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 10 | 校准功能 | ▲ | 具备校准功能。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 11 | 防尘防水等级 | ▲ | 满足IP28以上。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 12 | 使用部位 | ▲ | ≥2个，包括腹部及上臂。 | 否 | 相关证明  材料 |
| 13 | 配置要求1 | ★ | 应当满足患者使用持续葡萄糖监测软件1套，用于接收和显示葡萄糖浓度，并在超出预设的血糖值上限和下限时进行提醒。 | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 配置要求2 | ★ | 应当满足医护查询患者葡萄糖变化情况的血糖集中管理软件1套，在超出预设的血糖值上限和下限时进行提醒，自动生成专业可视化数据报告。 | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 配置要求3 | ★ | 该系统为医院版本，具备与医院系统对接能力 | 否 | 相关证明  材料 |
| 16 | 配置要求4 | ★ | 免费提供后续软件升级及与医院系统对接。 | 否 | 企业承诺 |