|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（服务类） | | | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2025-JQ06-F5067 | | | 项目 名称 | 彩色超声诊断系统维修探头等4项 | 最高限价 （万元） | | | 42.84 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 服务要求 | | ★ | 提供用于飞利浦EPIQ7、IU22、IU ELITE、CX50四种型号超声更换配件的维修服务。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 | | | | 否 | 营业执照或授权书 | |
| 4 | 服务企业要求2 | | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务方案1 | | ★ | 更换EPIQ7更换C10-4EC探头一把； | | | | 否 | 企业承诺 | |
|  | 服务方案2 | | ★ | 更换IU22更换powersupply两件； | | | | 否 | 企业承诺 | |
|  | 服务方案3 | | ★ | 更换IU ELITE更换L9-3探头一把； | | | | 否 | 企业承诺 | |
|  | 服务方案4 | | ★ | 更换CX50更换处理器模块和显示器各一件； | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 服务方案5 | | ★ | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 质量控制 | | ★ | 所更换的配件必须是原厂配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 验收方法 | | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付 100 % | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务 （质保） | | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |