|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 血气分析仪 | | 项目编号 | 2025-JQ06-W3454 |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于临床对于血液标本的血气分析 | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证，同时具备FDA和CE认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 测量参数 | ▲ | 检测项目包括但不限于以下项目：pH、pCO2 、pO2、ctHb、FO2Hb、FCOHb、FMetHb、cK+、cNa+、 cCa2+、cCl- 、cGlu、cLac、nBili、HHb | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 计算参数 | ▲ | 至少包含：HC03- act 、HC03- std 、 BE ( B )、 BE ( ecF )、ctC02、 H +( T )、 PH ( T )、PC02( T )、PO2( T )、 RI ( T )、02SAT( est )、p02/FI02、 Ca ++(7.4)、AnGap 、B02、p02( A - a )( T )、p02( a / A )( T )、P50、 QSP / QtCT )、 QSP / Qt ( T )( est )、ct02( Hb )、ct02( a )、ct02( V )、ct02( a - v )、D02、V02 | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 样本量 |  | ≤100μL | 否 |  |
| 6 | 进样方式 | ▲ | 支持全自动免手持吸样 | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 样本类型 | ▲ | 动脉血，毛细血管血，静脉血，混合静脉血，胸水 | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 测试速度 |  | 测试速度：≤35s | 否 |  |
| 9 | 耗材上机效期 |  | ≥28天 | 否 |  |
| 10 | 扫码功能 |  | 具备扫码器 | 否 |  |
| 11 | 配置要求 （单台套） | ★ | 主机一台 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注：  1.★号项技术指标不接受负偏离。  2.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥3项，“技术指标正负偏离情况”得分为0分。 | | | | | |