|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（物资类）** | | | | | | | | |
| **项目编号** | 2025-JQ06-W3500 | | **项目名称** | 成像控制器 | **最高限价（万元）** | | | 25 |
| **序号** | **需求名称** | **参数 性质** | **需求具体内容** | | | **是否 量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于胆道探查取石 | | | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | | | 否 | NMPA认证 | |
| 3 | 头端弯曲度 |  | ≥180° | | | 否 |  | |
| 4 | 镜体整段结构 |  | 激光雕刻金属蛇管结构 | | | 否 |  | |
| 5 | 适配外径 | ★ | 可适配外径15Fr、9Fr两种规格的一次性胆道成像导管 | | | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 6 | 照明 |  | 头端照明有2或4个LED灯 | | | 否 |  | |
| 7 | 胆道镜直径 | ★ | ≤3mm | | | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 8 | 使用内窥镜分辨率 | ▲ | 最高分辨率≥64万像素，支持可调 | | | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 9 | 外形尺寸 |  | 外形尺寸长≥380mm；宽≥300mm；高≥100mm。重量≤5Kg | | | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 10 | 输出配置 | ▲ | ≥3种;至少包含两路DVI，一路SDI，一路VGA | | | 是 | 彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 11 | 亮度调节 |  | 具有调光功能；调光方式：电子调光方式，0-100%可调 | | | 否 |  | |
| 12 | 边框切换 |  | 可切换圆形框、八角形和全景框。 | | | 否 |  | |
| 13 | 储存 |  | 设备具有数据存储和数据导出功能。插入USB存储设备可进行数据导出。 | | | 否 |  | |
| 14 | 画面放大缩小 |  | 可使用“放大/缩小键”对图像缩小和放大。 | | | 否 |  | |
| 15 | 画面冻结 |  | 具备 | | | 否 |  | |
| 16 | 拍照、摄像功能 |  | 具备，可以储存和回放。 | | | 否 |  | |
| 17 | 画质参数调整 | ★ | 可自由设定亮度、对比度、色调、饱和度。 | | | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 18 | 记忆功能 |  | 设备具有菜单项参数设置记忆功能，始终记忆最后一次设置的参数和状态，重新启动后或插拔内窥镜后保持记忆的参数。 | | | 否 |  | |
| 19 | 配置需求 | ★ | 主机一台，一次性使用内窥镜导管一套，DVI、SDI、VGA数据连接线各一根、电源线一根 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 20 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 21 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 | | | 是 | 原厂授权（企业承诺） | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺保证零配件供应≥8年。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章；  3.①▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分；②▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | |
| **项目名称** | 成像控制器 | | **项目编号** | 2025-JQ06-W3500 | | |
| **封闭耗材（试剂） 描述** | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 | | | | | |
| **序号** | **配套耗材（开展项目）名称** | **※规格** | **预估2年用量** | **计量单位** | **最高限价（万元）** | **备注** |
| 1 | 一次性胰胆成像导管 | 厂家自报 | 50 | 套 | 40 |  |
| 2 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 厂家自报 | 30 | 根 | 9 |  |
| 3 | 一次性无菌胰胆组织取样钳 | 厂家自报 | 20 | 根 | 6 |  |
| 注：1.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；  2.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |