|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（1） | | | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2025-JQ06-F5040 | | | 项目 名称 | 三晶片摄像系统、三晶片鼻窦镜系统、手术显微镜等4项维修 | 最高限价 （万元） | | 20.85 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | | 备注 |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 提供蔡司手术显微镜的PC电源、主板、氙灯维修 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 2 | 工程师实力 | | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 3 | 服务企业要求1 | | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商 | | | | 否 | | 厂家资质或授权材料 |
| 4 | 服务企业要求2 | | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务及后≥2年 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 5 | 服务内容1 | | ★ | 更换手术显微镜配套使用的PC电源1个，型号：305989-8707-0000，性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 6 | 服务内容2 | | ★ | 更换手术显微镜配套使用的主板1个，型号：000000-0533-212，性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 7 | 服务内容3 | | ★ | 更换手术显微镜配套使用的300W氙灯3个、180W氙灯2个，性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 8 | 验收方法 | | ★ | 配件更换后配合医工部门和临床科室进行质量验收，应满足临床对该批次的使用需求，不符合需求的不予以验收 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 服务完成验收后付100% | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 3 | 质量保障 | | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 4 | 质量控制 | | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（2） | | | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2025-JQ06-F5040 | | | 项目 名称 | 三晶片摄像系统、三晶片鼻窦镜系统、手术显微镜等4项维修 | 最高限价 （万元） | | 16.37 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | | 备注 |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 提供可兼容STORZ主机系统的内窥镜、导光束、摄像系统维修 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 2 | 工程师实力 | | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 3 | 服务企业要求1 | | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商 | | | | 否 | | 厂家资质或授权材料 |
| 4 | 服务企业要求2 | | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 5 | 服务内容1 | | ★ | 更换喉镜胸撑1把，型号：8575KA，性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 6 | 服务内容2 | | ★ | 更换支杆1把，型号：8575KB，性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 7 | 服务内容3 | | ★ | 更换光学硬镜1条，型号：7230BWA，性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 8 | 服务内容4 | | ★ | 更换光学硬镜2条，型号：7230BA，性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 9 | 验收方法 | | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 服务完成验收后付100% | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 3 | 质量保障 | | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 4 | 质量控制 | | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任 | | | | 否 | | 企业承诺 |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |