**采购需求表（物资类）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | | 2025-JQ06-H3004 | | 项目名称 | 一次性使用止血闭合夹 | 最高限价（万元） | / | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | 需求具体内容 | | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 内镜下治疗时使用，用于消化道组织的闭合，以及难治性消化道出血的止血 | | | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | NMPA官方认证 | | | 否 | 产品注册证 |
| 3 | 耗材材质 | | ★ | 夹子为镍钛记忆合金材质 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 安装方式 | | ▲ | 夹子预安装在释放器的透明帽上，透明帽安装在内窥镜头端 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 夹闭创面深度 | | ▲ | 可夹闭消化道全层组织 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 结构/性能 | |  | 夹子为环状结构，尖齿朝向中央，释放后夹子恢复镍钛记忆状态 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 释放拉索是否占用钳道 | |  | 释放拉索安装在内窥镜外面，不占用活检孔道 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 释放安全装置 | | ▲ | 手柄上设有安全卡扣，防止误释放 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 一次性使用灭菌包装 | |  | 一次性使用，环氧乙烷灭菌 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 签订合同后，根据甲方订单要求交付交付地点由甲方指定。 | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 验收完成后，半年内付100% | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 | | ★ | 收到货后，如有质量问题24小时内响应，一个月内可联系退换货，并在3-5个工作日完成 | | | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 | | | ▲标识指标负偏离≥3项，“参数指标正负偏离情况”得0分；▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥5项，“参数指标正负偏离情况”得0分； | | | | | |
| 注：1．★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |