|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | |
| **项目编号** | | 2024-JQ06-W5005 | | | **项目名称** | 电子鼻咽喉内窥镜（2.6mm） | **最高限价**  **（万元）** | | 48 |
| **序号** | **需求名称** | | **参数性质** | **需求具体内容** | | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于鼻腔到喉头、耳部、口腔以及喉头到支气管的观察和诊断 | | | 否 | 宣传彩页或技术白皮书 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具有NMPA认证 | | | 否 | 注册证 | |
| 3 | 视野角 | |  | ≥90° | | | 否 |  | |
| 4 | 先端部外径 | |  | ≤2.6m | | | 否 |  | |
| 5 | 有效长度 | |  | ≥300mm | | | 否 |  | |
| 6 | 弯曲角度 | |  | 上≥130°、下≥130° | | | 否 |  | |
| 7 | NBI功能 | |  | 具有NBI功能 | | | 否 |  | |
| 8 | 适配性 | | ★ | 适配于奥林巴斯CV-170主机 | | | 否 | 宣传彩页或技术白皮书 | |
| 9 | 配置要求 | | ★ | 电子鼻咽喉内窥镜1条 | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | | ★ | 保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | 否 | 原厂授权或企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| **采购实施** | | | | | | | | | |
| 4 | 供应商资格 | | 医疗器械经营许可证 | | | | | | |

注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理（单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，任意一项不满足要求按废标处理）；

2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺；