**相关证明材料包括注册证或企业承诺或产品说明书或彩页或白皮书**

### 商务要求（商务要求均为实质性响应条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 相关证明材料 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 相关证明材料 |
| 3 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 相关证明材料 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 相关证明材料 |
| 5 | 原厂保修年限 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 相关证明材料 |
| 6 | 升级与软件维护 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 相关证明材料 |
| 7 | 维修培训 | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | 相关证明材料 |
| 8 | 到位维修响应 | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | 相关证明材料 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 相关证明材料 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 相关证明材料 |
| 11 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 相关证明材料 |

### 二、技术要求

采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划 编号 | | \ | | | 项目名称 | 临时起搏器 | 最高限价（万元） | 80 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于心肌或心内膜（经静脉）的临时起搏 | | | | 否 | *相关证明材料* |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备CFDA | | | | 否 | 注册证 |
| 3 | 起搏模式 | | ★ | 起搏模式具备AAI、VVI、AOO、VOO | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 基础频率范围 | | ▲ | 30-180ppm | | | | 是 | 相关证明材料 |
| 5 | 自检功能 | | ▲ | 具备 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 有心室起搏感知指示灯 | | ▲ | 具备 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 更换电池不断电 | | ▲ | 具备 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 配置要求1 | | ★ | 主机10台，电池10套， | | | | 否 | 相关证明材料或交货清单 |
| 9 | 配置要求2 | | ★ | 连接线10根 | | | | 否 | 相关证明材料或交货清单 |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺；  3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | | |