采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：（业务部门盖章） | | | | | | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | 是否  量化 | 否 |
| 技术要求 | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于脊柱外科颈椎手术时固定颈椎、神经外科颅脑手术时固定头颅 | | *否* | *注册证或相关证明材料* |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证。 | | *否* | *注册证* |
| 3 | 材质 | ★ | 头夹完全无金属，头部和颈椎部位可进行CT、DSA、X线透视及扫描 | | *否* | *相关证明材料* |
| 4 | 材料 | ▲ | 头夹主体采用CF/PEEK材料制成，强度及韧性优于普通碳纤维材料及聚醚醚酮材料 | | *否* | *相关证明材料* |
| 5 | 头夹压力显示 | ▲ | 头夹压力分刻度显示颅骨承受压力 | | *否* | *相关证明材料* |
| 6 | 配置 | ★ | 主体头架1个，固定支腿2个，横梁连接臂1个，横梁1个，万向节连接臂1个，万向节1个，头夹1个，示力器1个，固定针（成人型，钛合金）3个，固定针（儿童型，钛合金）3个 | | *否* | *企业承诺或配置清单* |
| 经济要求 | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | 否 | *企业承诺* |
| 2 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | 否 | *企业承诺* |
| 3 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | 否 | *企业承诺* |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | 否 | *企业承诺* |
| 5 | 原厂保修年限 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | 否 | *企业承诺* |
| 6 | 升级与软件维护 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | 否 | *企业承诺* |
| 7 | 维修培训 | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | 否 | *企业承诺* |
| 8 | 到位维修响应 | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | 否 | *企业承诺* |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | 否 | *企业承诺* |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | 否 | *企业承诺* |
| 采购实施建议 | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 | | | | |