### 一、商务要求（商务要求（一）、（二）、（三）、均为实质性响应条款，不接受负偏离）

**（一）经济要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |

**（二）知识产权和保密要求**

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

**（三）物资编目编码、打码贴签要求**

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 半导体激光治疗仪 | 最高限价（万元） | 24（2台） | |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于人体体表照射,对疼痛及功能障碍、运动系统的急慢性损伤、风湿疼痛等进行辅助治疗 | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 激光波长 | ★ | 810±20nm | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 单路输出最大功率 |  | ≥2000mW | | 否 |  |
| 5 | 光斑面积 | ▲ | ≥200cm² | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 时间设置 |  | （0-99）min | | 否 |  |
| 7 | 输出通道 |  | 双通道 | | 否 |  |
| 8 | 输出模式 |  | 连续输出、脉冲输出 | | 否 |  |
| 9 | 工作方式 |  | 体表垂直照射 | | 否 |  |
| 10 | 显示方式 |  | 液晶触摸显示 | | 否 |  |
| 11 | 激光介质 |  | 半导体 | | 否 |  |
| 12 | 报警及安全指标 |  | 治疗结束有蜂鸣提示 | | 否 |  |
| 13 | 配置要求 （单台套） | ★ | 主机1台、治疗头2个、防护镜1副 | | 否 | 企业承诺 |
| 注：  1.加注★标识的指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.加注▲标识的指标为重要指标；  3.需按照采购需求表备注中明确的要求提供相关证明材料。 | | | | | | |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥50%，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |