**相关证明材料包括注册证或企业承诺或产品说明书或彩页或白皮书**

商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 相关证明材料 |
| 2 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 相关证明材料 |
| 3 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 相关证明材料 |
| 4 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 相关证明材料 |
| 5 | 原厂保修年限 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 相关证明材料 |
| 6 | 升级与软件维护 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 相关证明材料 |
| 7 | 维修培训 | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | 相关证明材料 |
| 8 | 到位维修响应 | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | 相关证明材料 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 相关证明材料 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 相关证明材料 |
| 11 | 知识产权 | 供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 相关证明材料 |

### 技术要求

采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 心肺复苏机/3D按压电动心肺复苏机 | | | 总数量（台） | 4 | 预算总金额（万元） | 100 | |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | **需求具体内容** | | | | **是否量化** | **备注** |
| 1 | 基本要求 | ★ | 对心脏骤停患者进行心肺复苏 | | | | 否 | 注册证或企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | CFDA | | | | 否 | 注册证 |
| 3 | 标准规范 | ▲ | 具备FDA认证 | | | | 否 | FDA认证 |
| 4 | 驱动方式 | ★ | 电动电控，无需气源 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 按压方式 |  | 仿手工按压 | | | | 否 |  |
| 6 | 固定方式 | ▲ | 设备固定和支撑组件采用硬质材料 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 按压通气模式 | ★ | 30:2按压模式和连续按压模式 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 按压频率 |  | ≥100次/分钟，误差≤±2次/分钟 | | | | 否 |  |
| 9 | 最大按压深度 |  | ≤5.5cm,避免按压过深导致并发症 | | | | 否 |  |
| 10 | 胸廓复位装置 |  | 具备，确保患者胸廓 1:1复位 | | | | 否 |  |
| 11 | 电池指示 |  | 具有电池剩余电量指示和充电进度指示 | | | | 否 |  |
| 12 | 供电方式 |  | 电池供电，市电，车载供电 | | | | 否 |  |
| 13 | 背板 |  | 可透X光射线 | | | | 否 |  |
| 14 | 与除颤手柄同步使用 |  | 无需拆卸机器或者调转机器即可实现 | | | | 否 |  |
| 15 | 防摔 | ▲ | 采用物理按键设计，没有液晶屏等易碎部件 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 16 | 工作环境湿度 |  | 5%-95% | | | | 否 |  |
| 17 | 防水防尘 |  | ≥IPX4级 | | | | 否 |  |
| 18 | 适航证明 | ▲ | 具备IEC60601-1-12适航证明 | | | | 否 | IEC60601-1-12适航证明 |
| 19 | 配置需求 | ★ | 共4台，每台包含（主机1台、背板1个、电池1块、手臂固定带1条、背包1个、充电线1跟） | | | | 否 | 企业承诺或相关证明材料 |
| 3 | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺；  3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |