### 一、商务要求（商务要求（一）、（二）、（三）均为实质性响应条款，不接受负偏离，且须在投标文件的商务技术册中单独附页承诺）

**（一）经济要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求名称** | **需求具体内容** | **证明材料等其他要求** |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收合格且到回款账期后付100%。 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | 保修年限不低于1年 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2  （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |

**（二）知识产权和保密要求**

投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

**（三）物资编目编码、打码贴签要求**

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | | 耳显微手术器械包 | 最高限价（万元） | 50 | |
| 序号 | | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于外耳道病损、化脓性中耳炎、胆脂瘤型中耳炎、内耳病变、耳科良恶性肿瘤等各类手术的显微镜下操作 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 2 | 资质认证 | | ★ | 提供备案凭证或注册证 | | | | 否 | 注册证及相关认证材料 |
| 3 | 材质要求 | | ★ | 进口优质钢材 | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 4 | 圆刀 | | ★ | 垂直，长度≥16 cm，刀刃标准规格≤（3.5×2.5） mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 5 | 45°圆刀① | |  | 直径≤3.5mm，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 6 | 45°圆刀② | | ▲ | 直径≤2.5mm，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 7 | 90°圆刀① | | ▲ | 直径≤1.5mm，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 8 | 90°圆刀② | |  | 直径≤2.5mm，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 9 | 耳刀 | | ▲ | 镰刀型，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 10 | 镰状刀 | |  | 双刃，弯曲，长度≥16 cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 11 | 外径1.0 mm吸引管 | | ▲ | 弯角状，有效工作长度≥6 cm，外径≤1.0mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 12 | 外径1.5 mm吸引管 | | ▲ | 弯角状，有效工作长度≥6 cm，外径≤1.5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 13 | 外径2.0 mm吸引管 | | ▲ | 弯角状，有效工作长度≥6 cm，外径≤2.0mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 14 | 外径2.5 mm吸引管 | |  | 弯角状，有效工作长度≥6 cm，外径≤2.5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 15 | 外径0.5 mm吸引管 | | ▲ | 弯角状，有效工作长度≥6 cm，外径≤0.5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 16 | 外径0.7 mm吸引管 | |  | 弯角状，有效工作长度≥6 cm，外径≤0.7mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 17 | 吸引手柄 | |  | 配合吸引管使用，带控制孔，锥体接口，长度≥5.5mm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 18 | 针① | | ▲ | 直型，长度≥16.5cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 19 | 45°耳钩 | | ▲ | 角度45°，规格：≤2.5mm，长度≤16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 20 | 90°耳钩① | | ▲ | 角度90°，规格：≤0.5mm，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 21 | 90°耳钩② | |  | 角度90°，规格：≤1.0mm，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 22 | 镫骨底钩 | | ▲ | ≤0.2mm，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 23 | 针② | |  | 轻微弯曲，长度≥16.5cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 24 | 钩状探针 | | ▲ | 球形头，45°，长度≥15.5cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 25 | 牵开器① | | ▲ | 双头，末端单侧右弯或左弯，长度≥18cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 26 | 牵开器② | | ▲ | 双头，末端双侧右弯或左弯，长度≥18cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 27 | 双头刮匙① | | ▲ | 匙大小≤（1×1.8）mm和≤（2×2.8）mm，长度≥15cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 28 | 双头刮匙② | |  | 匙大小≤（2×3.2）mm和≤（1.6×2.6）mm，长度≥15cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 29 | 双头刮匙③ | | ▲ | 直头，匙大小≤（2.5×3.5）mm和≤（2.7×4.3）mm，长度≥15cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 30 | 锤骨咬骨钳 | | ▲ | 向上咬切，宽度≤0.8mm,工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 31 | 耳钳① | | ▲ | 椭圆形杯口状钳口，≤0.9mm，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 32 | 耳钳② | |  | 椭圆形杯口状钳口，右弯，椭圆形，≤0.9mm，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 33 | 耳钳③ | |  | 椭圆形杯口状钳口，左弯，椭圆形，≤0.9mm，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 34 | 耳钳④ | | ▲ | 椭圆形杯口状钳口，上弯，椭圆形，≤0.9mm，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 35 | 耳钳⑤ | |  | 锯齿形，≤（1×4.5）mm，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 36 | 耳钳⑥ | | ▲ | 平滑，≤（1×4.5）mm，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 37 | 耳钳⑦ | |  | 锯齿形，≤（0.4×3.5）mm，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 38 | 剪刀① | | ▲ | 切口长度≤7mm，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 39 | 微型剪刀 | | ▲ | 切口长度≤3mm，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 40 | 剪刀② | |  | 右弯，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 41 | 剪刀③ | |  | 左弯，工作长度≥8cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 42 | 剥离子 | | ▲ | 弯曲，宽度≤1.5mm，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 43 | 剪刀④ | |  | 用于镫骨底切除术，右弯，工作长度≥7.5cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 44 | 剪刀⑤ | |  | 用于镫骨底切除术，左弯，工作长度≥7.5cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 45 | 长度测量尺 | | ▲ | 标志在3,4,和5mm处，长度≥16cm | | | | 否 | 注册证或说明书或彩页 |
| 46 | 配置要求 单台套 | | ★ | 圆刀1把，45°圆刀①1把，45°圆刀②1把，90°圆刀①1把，90°圆刀②1把，耳刀1把，镰状刀1把，外径1.0 mm吸引管1把，外径1.5 mm吸引管1把，外径2.0 mm吸引管1把，外径2.5 mm吸引管1把，外径0.5 mm吸引管1把，外径0.7 mm吸引管1把，吸引手柄1把，针①1把，45°耳钩1把，90°耳钩①1把，90°耳钩②1把，镫骨底钩1把，针②1把，钩状探针1把，牵开器①1把，牵开器②1把，双头刮匙①1把，双头刮匙②1把，双头刮匙③1把，锤骨咬骨钳1把，耳钳①1把，耳钳②1把，耳钳③1把，耳钳④1把，耳钳⑤1把，耳钳⑥1把，耳钳⑦1把，剪刀①1把，微型剪刀1把，剪刀②1把，剪刀③1把，剥离子2把，剪刀④1把，剪刀⑤1把，长度测量尺1把 | | | | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥20项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | | | |
| 注：  1.加注★标识的指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.加注▲标识的指标为重要指标；  3.需按照采购需求表备注中明确的要求提供相关证明材料。 | | | | | | | | | |