### 商务要求（商务要求均为实质性响应条款，不接受负偏离）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权 或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2025-JQ06-W3006 | | 项目名称 | 平衡功能评估及锻炼系统 | 最高限价 （万元） | 21 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于对测试者的平衡功能检测评估和训练 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | ※标准规范 | | ★ | 具备CFDA注册证 | | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 系统功能 | | ★ | 坐站一体化平衡检测仪，可完成坐位、站位等平衡检测 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 平衡能力评估 | | ▲ | 可进行站起及坐下过程平衡能力的评估 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 传感器 | | ▲ | 脚垫传感器≥8个，坐垫传感器≥4个 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 单模块检查评估功能 | | ▲ | 具备站立位、坐位单模块检查评估功能 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 显示屏幕 | | ▲ | 训练液晶显示屏≥40英寸 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 8 | 平衡评估功能 | |  | 具有坐位、站立、坐站，可以对评估内容进行回放、打印 | | | 否 |  |
| 9 | 动态评估报告 | |  | 回放界面可查看评估的动态报告 | | | 否 |  |
| 10 | 检测报告 | |  | 检测姿势包括坐位、双脚站立、左脚站立、右脚站立、坐站，每种姿势在检测结束后可出具平衡状态检测报告 | | | 否 |  |
| 11 | 平衡训练功能 | |  | 包括坐位、站立，可以对训练过程和结果进行评分 | | | 否 |  |
| 12 | 多媒体训练 | |  | 可同时采集及进行图形的显示，能够进行图形训练等≥9种多媒体训练 | | | 否 |  |
| 13 | 重心位置图显示功能 | |  | 具备 | | | 否 |  |
| 14 | 情景互动功能 | |  | 具备 | | | 否 |  |
| 15 | 平衡检测报告 | | ▲ | 技术指标包括反映平衡障碍程度测试指标、人体重心动摇偏移测试指标；人体重心动摇频率变化测试指标及风险系数 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 评估报告 | |  | 评估报告中包含病人信息、重心轨迹图、多项有关人体平衡状态的技术指标 | | | 否 |  |
| 17 | 病历管理功能 | |  | 具备 | | | 否 |  |
| 18 | 报警及安全指标 | | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 19 | 配置要求 | | ★ | 平衡功能评估及训练系统一套（共含工作站1套{CPU：I5以上性能，≥4核；内存≥8G；硬盘≥1T，彩色液晶显示器≥24英寸}，平衡检测软件系统1套，训练液晶显示屏≥40寸；激光打印机1台） | | | 是 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| 注： | 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | |