|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购需求表（物资类）** | | | | | | | | | |
| **项目编号** | 2025-JQ06-W3028 | | | **项目名称** | 医用雾化器 | | **最高限价（万元）** | | 24 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | | **需求具体内容** | | **是否量化** | | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | | 用于上下呼吸道的雾化治疗，对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果 | | 否 | | 产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 2 | 标准规范 | ★ | | 具备NMPA认证 | | 否 | | 注册证 | |
| 3 | 操作原理 | ▲ | | 筛孔振动雾化 | | 否 | | 产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 4 | 雾化率调节功能 | ▲ | | ≥3档 | | 否 | | 产品彩页或说明书或技术白皮书 | |
| 5 | 雾化速率 |  | | ≥0.2mL/min | | 否 | |  | |
| 6 | 筛网孔径 |  | | 4μm±25% | | 否 | |  | |
| 7 | 雾粒中位粒径 |  | | 4μm±25% | | 否 | |  | |
| 8 | 自动定时功能 |  | | 具备 | | 否 | |  | |
| 9 | 残液量 |  | | 雾化器残液量≤0.1mL | | 否 | |  | |
| 10 | 超声震荡频率 |  | | 108kHz,误差范围±10% | | 否 | |  | |
| 11 | 配置要求 | ★ | | 8台医用雾化器，单台套包括：雾化器主机\*1，雾化装置\*1 | | 否 | | 企业承诺及配置清单 | |
| 12 | 配套耗材要求 | ★ | | 封闭耗材 | | 否 | | 厂家承诺及 注册证 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | 否 | | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | 否 | | 原厂授权或企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 否 | | 企业承诺 | |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。；  3.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **封闭耗材（试剂）用量测算表** | | | | | | |
| **项目名称** | 医用雾化器 | | **项目编号** | 2025-JQ06-W3028 | | |
| **封闭耗材（试剂）描述** | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 | | | | | |
| **序号** | **耗材（开展项目）名称** | **※规格** | **预估2年用量** | **计量单位** | **最高限价（万元）** | **备注** |
| 1 | 雾化装置 | 厂家自报 | 100 | 套 | 13.8 |  |
| 注：1.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 2.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |