第六章 采购项目商务和技术要求

单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，经谈判后任意一项不满足采购文件要求，即按废标处理。

一、商务要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （（质保）） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | 否 | 企业承诺及清单（消耗性配件、高值配件清单填写参考通用部分“易损易耗件清单”） |
| 10 | 专用工具 | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 否 | 企业承诺及专用工具清单（专用工具填写列入到“交货清单”） |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 否 | 企业承诺 |

二、技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | 2025-JQ06-W5031 | | | 项目名称 | 内镜用超声探头 | 最高限价（万元） | 36（3条） | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
|
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于对消化道及其周边器官的超声检查，适配现有奥林巴斯EU-ME1主机 | | | | 否 | 彩页或厂家承诺 |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 | | | | 否 | 注册证 |
| 3 | 显示模式 | |  | B模式 | | | | 否 |  |
| 4 | 扫描方向 | |  | 垂直于插入方向 | | | | 否 |  |
| 5 | 扫描方式 | |  | 机械环形扫描 | | | | 否 |  |
| 6 | 频率 | | ▲ | 20MHz | | | | 否 | 彩页或厂家承诺 |
| 7 | 长度 | | ▲ | 有效长度≥2050mm，全长≥2140mm | | | | 否 | 彩页或厂家承诺 |
| 8 | 插入部外径 | | ▲ | ≤2.4mm | | | | 否 | 彩页或厂家承诺 |
| 9 | 配置要求（至少包括但不限于） | | ★ | 内镜用超声探头3条 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 | | | | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）技术指标要求均不接受负偏离。

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，相关证明材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准。