### 一、商务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 或企业承诺 |
| 5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |
| 8 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2025-JQ06-W5038 | | 项目名称 | 医用雾化器 | 最高限价（万元） | 22.5（9台） | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数性质 | 需求具体内容 | | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 医院雾化治疗，可应用呼吸麻醉系统和呼吸机系统 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 资质认证 | | ★ | 具备NMPA认证 | | | 否 | 认证材料 |
| 3 | 操作原理 | | ★ | 超声波筛孔式振动雾化 | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 雾化中位粒径 | | ★ | ≤3.5μm | | | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 雾化粒径数量分布 | | ★ | ≤3μm的雾化粒≥90%； ≤5μm的雾化粒≥95% | | | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 雾化速率 | |  | ≥0.2mL/min | | | 否 |  |
| 7 | 雾化杯容量 | |  | ≥6ml | | | 否 |  |
| 8 | 最长定时时间 | |  | 常规雾化时限：≥30分钟，长期雾化时限：≥6小时 | | | 否 |  |
| 9 | 配置要求 （单台套） | | ★ | 雾化器主机1台，控制器1个，电源适配器1个，雾化药杯2个 | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 配套耗材要求 | | ★ | 封闭耗材 | | | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。  注：1.单一来源采购项目所有指标均不接受负偏离，经谈判后任意一项不满足采购文件要求，即按废标处理。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | |
| 项目名称 | 医用雾化器 | | 项目编号 | 2025-JQ06-W5038 | | |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌 | | | | | |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 医用雾化器-药杯（雾化吸入） | EJND-087-YB | **200** | **个** | **23.6** |  |
| 2 | 雾化面罩 | ZJ-FNM011 | **200** | **个** | **1.9** |  |
| 注：1.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；  2.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |