采购需求表（服务类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  编号 | | 2025-JQ06-F5012 | | | 项目  名称 | 监护仪更换三导心电缆线等备件 | 最高限价  （万元） | | | 40 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | 需求具体内容 | | | | 是否  量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 提供多台飞利浦公司生产的MP50监护仪配套使用的附件及故障维修服务 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 工程师实力 | | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 服务企业要求1 | | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商 | | | | 否 | 厂家资质或授权材料 | |
| 4 | 服务企业要求2 | | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务及后≥2年 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 服务内容1 | | ★ | 更换监护仪配套使用的三导心电电缆20个（型号：M1669A），性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 服务内容2 | | ★ | 更换监护仪配套使用的三导心电导线60个（型号：M1672A），性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 服务内容3 | | ★ | 更换监护仪配套使用的血氧饱和度探头60个（型号：M1191BL），性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 服务内容4 | | ★ | 更换监护仪配套使用的无创血压袖带连接管10个（型号：M1599B），性能达到新配件的质量标准 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 验收方法 | | ★ | 配件更换后配合医工部门和临床科室进行质量验收，应满足临床对该批次的使用需求，不符合需求的不予以验收 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同，服务完成验收后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 质量保障 | | ★ | 配件质保年限≥3个月 | | | | 是 | 企业承诺 | |
| 4 | 质量控制 | | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |