|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | |
| **项目编号** | 2025-JQ06-W3425 | | **项目名称** | | 注油机 | **最高限价（万元）** | | | 9 |
| **序号** | **需求名称** | **参数性质** | | **需求具体内容** | | | **是否量化** | **备注** | |
| **技术要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | | 主要用于牙科手机保养、清洗、润滑、溶解血渍等 | | | 否 | 彩页或注册证或技术白皮书或企业承诺 | |
| 2 | 适用手机类型 | ★ | | 适用于所有品牌牙科手机 | | | 否 | 彩页或注册证或技术白皮书或企业承诺 | |
| 3 | 压缩空气源 |  | | （0.4-0.45）MPa | | | 否 |  | |
| 4 | 体积 | ▲ | | ≦35cm（宽度）X≦30cm（深度）X≦45cm（高度） | | | 否 | 彩页或技术白皮书 | |
| 5 | 手机接口数量 | ★ | | ≧4把 | | | 否 | 彩页或技术白皮书 | |
| 6 | 注油时间 | ★ | | ≦1分钟 | | | 否 | 彩页或技术白皮书 | |
| 7 | 操作程序 | ★ | | 一键式操作 | | | 否 | 彩页或技术白皮书 | |
| 8 | 故障提示功能 | ▲ | | 具备 | | | 否 | 彩页或技术白皮书 | |
| 9 | 喷雾通道 | ▲ | | 压缩空气喷除 | | | 否 | 彩页或技术白皮书 | |
| 10 | 配置要求 | ★ | | 共2套，每套包含：主机1台，高速手机卡盘保养连接器1个；压缩空气联结器1个 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | | 封闭耗材（试剂） | | | 否 | 企业承诺 | |
| **经济要求** | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | 否 | 原厂授权或企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求  （零配件） | ★ | | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 知识产权 | ★ | | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | 否 | 企业承诺 | |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章；  3.①▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分；②▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | |
| **项目名称** | 注油机 | | **项目编号** | 2025-JQ06-W3425 | | |
| **封闭耗材（试剂） 描述** | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 | | | | | |
| **序号** | **配套耗材（开展项目）名称** | **※规格** | **预估2年用量** | **计量单位** | **最高限价（万元）** | **备注** |
| 1 | 注油机清洗润滑油 | 厂家自报 | 25000 | ml | 1.5 |  |
| 注：1.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；  2.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |